**Tabela techniczna zamówienia**

(integralna część oferty)

**I. Drukarka monochromatyczna laserowa:**

**Producent: …………………………………………….**

**Oferowany model: ……………………………………………..**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne |
| 1. | Technologia druku | Laserowa lub LED. | spełnia/nie spełnia \* |
| 2. | Prędkość wydruku strony A4 przy 5% pokryciu | Minimum 52 strony na minutę (wydruk jednostronny)  Minimum 40 stron na minutę (wydruk dwustronny) | spełnia/nie spełnia \* |
| 3. | Czas wydruku pierwszej strony A4 w trybie gotowości  Czas wydruku pierwszej strony A4 z trybu uśpienia | Maksymalnie 8 sekund.  Maksymalnie 25 sekund. | spełnia/nie spełnia \* |
| 4. | Pamięć RAM | Minimum 512 MB. | spełnia/nie spełnia \* |
| 5. | Interfejsy wbudowane w urządzenie | USB minimum 2.0.  RJ-45 Gigabit Ethernet. | spełnia/nie spełnia \* |
| 6. | Pojemność podajników przy gramaturze 75 gramów na metr kwadratowy | Podajnik wielofunkcyjny minimum 100 arkuszy.  Podajnik szufladowy minimum 500 arkuszy. | spełnia/nie spełnia \* |
| 7. | Obsługiwana gramatura nośników wydruku | Podajnik wielofunkcyjny przynajmniej od 70 do 190 gramów na metr kwadratowy.  Podajnik szufladowy przynajmniej od 70 do 120 gramów na metr kwadratowy. | spełnia/nie spełnia \* |
| 8. | Format i rodzaj nośników wydruku | A4, A5, A6, C5.  Papier zwykły, koperty, etykiety. | spełnia/nie spełnia \* |
| 9. | Rozdzielczość druku | Minimum 1200x1200 dpi. | spełnia/nie spełnia \* |
| 10. | Inne wymagania | Automatyczny druk dwustronny. | spełnia/nie spełnia \* |
| 11. | Materiały eksploatacyjne | Załączone materiały eksploatacyjne umożliwiające wydruk minimum 45 tysięcy kopii formatu A4 zgodnie z ISO/IEC 19752 lub równoważne. | spełnia/nie spełnia \* |
| 12. | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Minimum 160 tysięcy stron. | spełnia/nie spełnia \* |
| 13. | Ergonomia | Maksymalny poziom hałasu 56dB | spełnia/nie spełnia \* |
| 14. | Sterowanie | Wbudowany kolorowy dotykowy wyświetlacz min 4” służący do wyświetlania statusu pracy urządzenia oraz wprowadzania zmian konfiguracyjnych urządzenia. Dostęp do wszystkich opcji konfiguracji urządzenia | spełnia/nie spełnia \* |

**UWAGA:**

**Nie spełnianie dowolnego parametru technicznego, powoduje odrzucenie oferty.**

*…………..............................................................*

*(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego   
przedstawiciela Wykonawcy)*