Zestawienie przyłączy wodociągowych przewidzianych do wymiany:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **adres** | **l. inst, konto** | **Proj. wodom.** | **Średnica przyłącza** | **Długość przyłącza** |
| 1 | bud. 11 | Brak; 851/2/53 | DN40 | PE100Ø63x5,7mm | 10,5m |
| 2 | bud. 12 | Brak; 851/2/54 | DN40 | PE100Ø63x5,7mm | 9,5m |
| 3 | bud. 13 | Brak; 875/1/23 | DN40 | DN80 żel. SF | 9,5m |
| 4 | bud. 15 | Brak; 851/2/56 | DN40 | PE100Ø63x5,7mm | 8,0m |
| 5 | bud. 17 | Brak; 851/2/58 | DN50 | DN80 żel. SF | 8,5m |

Zestawienie materiału:  
  
Rury DN80 żeliwo sferoidalne dla przyłączy  o  łącznej długości L=18,0m ( 2 przyłącza )  
Zasuwy do przyłączy domowych : DN80 – 2 szt.  
Rury PE100 Ø63x5,7mm dla przyłączy o łącznej długości L=28,0m ( 3 przyłącza )  
Zasuwy do przyłączy domowych : DN50 – 3 szt.