Tabela z parametrami oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagana ilość szt. | Parametry | Cena jednostkowa | Suma |
|  | Mysz przewodowa np. Logitech M90, M100 | 10 | Sensor optyczny 1000 dpiInterfejs USB |  |  |
|  | Klawiatura przewodowa np. Logitech K120 | 10 | Interfejs USB(qwerty) |  |  |
|  | Kabel HDMI 1,8m np. Gembird, Ugreen | 30 | HDMI do HDMI |  |  |
|  | Dysk SSD Crucial MX500 | 20 | 2,5” 500GBCT500MX500SSD1 |  |  |
|  | Dysk M2 Crucial P3 Plus | 10 | PCIE x4 Gen4 NVMeCT500P3PSSD8 |  |  |
|  | Klawiatura + mysz bezprzewodowa Logitech MK270 | 10 | Klawiatura qwerty, mysz z sensorem 1000 dpi |  |  |
|  | Rodzielacz audio minijack np. UGREEN AV141 | 5 | kabel mini jack 3,5 mm (męski) do słuchawki + mikrofon (żeńskie) |  |  |
|  | Pendrive 16GB (np. ADATA UV350) | 50 | USB typ A |  |  |
|  | Pendrive 32GB (np. ADATA UV350) | 20 | USB typ A |  |  |
|  | Pendrive 128GB Samsung BAR Plus 2020 | 8 | USB typ A |  |  |
|  | Słuchawki USB z mikrofonem (np. Sennheiser PC 7) | 10 | Złącze USB z wbudowaną kartą dźwiękową |  |  |
|  | Monitory 27" (np. Dell P2725HE) | 25 | Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 pxMatryca IPS / PLS (matowa)obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokościZłącza: HDMI (!) i DP (!) |  |  |
|  | SoundBar (np. Defender Z2) | 5 | Zasilanie 5V (USB)Długoś kabla zasilającego i AUX min. 1m |  |  |
|  | Podkładki pod mysz (np. Fellowes Crystal) | 20 | Podkładka pod mysz i nadgarstek |  |  |
|  | Replikator portów (np. Green Cell AK61) | 5 | Porty minimum: USB 3.0 - 3 szt.; HDMI - 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1szt.; USB Typ C Power Delivery - 1 szt.  |  |  |
|  | Karta sieciowa USB-A (np. Unitek U1309A) | 5 | Prędkość transferu: 1000 Mb/sTransmisja dwukierunkowa: Full Duplex |  |  |
|  | Karta sieciowa USC-C (np. Unitek U1312A USB-C) | 5 | Prędkość transferu: 1000 Mb/sWtyk USB-C, Full Duplex |  |  |
|  | Karta dźwiękowa (np. UGREEN US205 0.15 m) | 5 | Adapter USB – 2x Jack 3.5 mm (żeńskie) |  |  |
|  | Mikrotik ACSMAUFL kabel koncentryczny SMA | 3 | kod produktu ze strony mikrotik.com : ACSMAUFL pigtail U.fl-SMA gniazdo, min 20cm |  |  |
|  | Mikrotik SMASMA kabel koncentryczny 1 m SMA | 6 | przewód koncentryczny SMA (wtyk) - SMA (wtyk) |  |  |
|  | Mikrotik mANT LTE 5o antena Antena dookólna SMA 5 dBi | 3 | kod produktu ze strony mikroti.com e : MTAO-LTE-5D-SQ |  |  |
|  | Mikrotik LtAP LTE6 kit 300 Mbit/s | 3 | kod produktu ze strony mikrotik.com : LtAP-2HnD&FG621-EA |  |  |
|  | HPSP-MM85030D-GP -SFP+ SR 10Gbs 850nm LC DDM MMF 300m (for HP) for Aruba | 4 | wkładka SFP+ do urządzeń HP ARUBA |  |  |
|  | SFP+ LR 10G do HP/Aruba 1310nm LC DDM SMF 10km | 4 | wkładka SFP+ do urządzeń HP ARUBA |  |  |
|  | MikroTik S+85DLC03D SFP+ module 10G MM 300m 850nm LC-connector | 4 | kod produktu ze strony mikrotik.com : S+85DLC03D |  |  |
|  | Mikrotik CCR2116-12G-4S+ router Gigabit Ethernet Biały | 1 |  |  |  |
|  | Licencja MikroTik Router OS poziom 6  | 1 |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD zewnętrzna USB (np. DRMZ EliteSpeed DVD 3.0) | 5 | Obsługiwane formaty: DVD-ROM, DVD-video, CD-R / RW, CD-ROM / XA, CD-ROM, CD-I (FMV), CD-EXTRA, CD-TEXT |  |  |
|  | Podstawka chłodząca pod laptopa (np. Retoo E576) | 3 | Regulacja kąta nachylenia, cicha praca wentylatorów, stopki antypoślizgowe |  |  |
|  | Podstawka składana pod laptopa (np. Verotech 30003) | 5 | Regulacja kąta nachylenia, stopki antypoślizgowe |  |  |
|  | Karta sieciowa PCI-e 1GB (np. Lanberg PCE-1GB-001) | 5 | Złącze PCI-E, Gigabit Ethernet, Full DuplexMożliwość zmiany śledzia na niskoprofilowy (śledź w zestawie) |  |  |
|  | Dyski HDD 1TB 3,5" (np. Seagate Barracuda ST1000DM014) | 20 | SATA III 7200 obr/min |  |  |
|  | Komputer stacjonarny (np. Dell Vostro 3910 MT) | 3 | Minimum Intel Core i5-12400Minimum 16GB RAMMinimum 500 GB SSDMinimum 2x DP lub 2x HDMI lub HDMI + DP |  |  |
|  | Oprogramowanie MS Office 2021 Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm | 3 | Wersja pudełkowa (BOX) |  |  |
|  |  |  |  | Wartość zamówienia- ogółem |  |

………………………………………………………………………..

Podpis lub podpis elektroniczny Wykonawcy